**2021年度多功能除雪撒布车、铲雪板、护栏清洗设备、清扫车采购项目**

询 比 文 件

采 购 人： 安徽交运集团汽车销售有限公司

日 期： 2021 年 7 月 04 日

目 录

[第一章 采购公告](#_Toc6425_WPSOffice_Level1)

[第二章 供应商须知](#_Toc3807_WPSOffice_Level1)

[第三章 评审办法](#_Toc18182_WPSOffice_Level1)

[第四章 合同内容](#_Toc10990_WPSOffice_Level1)

[第五章 采购需求及清单](#_Toc21707_WPSOffice_Level1)

[第六章 响应文件格式](#_Toc9834_WPSOffice_Level1)

# 采购公告

## 项目简介

1.1 项目名称： 2021年度多功能除雪撒布车、铲雪板、护栏清洗设备、清扫车采购项目

1.2 采 购 人： 安徽交运集团汽车销售有限公司

1.3 项目概况： 采购多功能除雪撒布车、铲雪板、护栏清洗设备、清扫车

## 采购说明

2.1 采购方式：公开询比采购

2.2 资金来源及比例：企业自筹

2.3 采购范围：

1. 采购多功能除雪撒布车1台

2. 采购铲雪板3套

3. 采购护栏清洗设备1套

4. 采购清扫车1台

2.4 合同包划分： 2个合同包（其中，采购多功能除雪撒布车、铲雪板、护栏清洗设备 为1包；采购清扫车1台 为2包 )

2.5 最高限价： 1包控制价100万元， 2包控制价90万元,。

2.6 计划交货期： 合同签订之日起30个工作日。

2.7 每个供应商对合同包进行分开报价。

**备注：**

**此项目为交钥匙工程：供应商须包商业保险及上牌费（含交强险、车损险（≥车价）、第三者责任险(100万元)、自燃险、人员险10万元/人×座位数、不计免赔特约、玻璃破碎险。上牌时,须按需方指定地点和方式执行,选择的牌号也须经需方认可。需方配合提供公司相关证明及在相关表格加盖公章等）。**

## 供应商资格条件

3.1 本次采购要求供应商须同时具备：

（1）资质最低要求：

①供应商应具备本次采购品牌车辆的销售资质，具备独立法人资格，持有有效的营业执照；

②供应商应为本次采购品牌车辆的制造商或代理商，代理商应具备制造商直接授予的代理授权书\_。

（2）业绩最低要求：

2包近3年（时间以响应文件递交截止日期为准）具备销售路面吸尘式清扫车数量总计不少于20台（国六排放标准）业绩

（3）信誉要求最低要求：

①未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

②未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

③在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；

④在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单；

⑤在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人未有行贿犯罪行为；

⑥其他要求：没有法律法规规定的其他违规情形。

3.2 联合体：本次采购不接受联合体报价。

3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同包报价，否则相关响应文件均无效。

## 询比文件的获取

供应商应在递交响应文件的截止时间前登录安徽交运集团网站（http://www.ahjyjt.com.cn/），选择所参加的合同包，自行下载询比文件及相关资料。

## 响应文件的递交

响应文件递交的截止时间为 2021 年 7月 13 日 10 时 00 分，供应商的法定代表人或其授权代理人应于截止时间前将响应文件递交至 合肥市胜利路35号，交通饭店三楼 汽车销售有限公司 （地点）。

## 响应文件启封

响应文件的递交截止时间到后，采购人将于\_\_交通饭店三楼会议室\_\_（地点）组织进行响应文件的启封。供应商的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证、授权代理人应携带授权委托书准时参加启封会议。

## 响应保证金

本项目不收取响应保证金。

## 发布公告的媒介

本次采购公告在安徽交运集团网站（http://www.ahjyjt.com.cn/）上发布。

## 采购人联系方式

采 购 人： 安徽交通集团汽车销售有限公司

地 址： 合肥市胜利路35号 交通饭店

邮政编码： 230011

联 系 人： 张倩

电 话：13956910769

电子邮箱： ahjyxs@163.com

2021 年 7 月 04日

# 第二章 供应商须知

1. 总则

1.1 质量要求

本合同包的质量要求：严格按照技术要求和国家、部(专业)有关标准生产和检验，确保产品质量。并且完全符合本采购项目规定的质量、规格和性能的要求，并保证产品是全新的、未使用的。

1.2 供应商资格要求

1.2.1供应商应具备承担本合同包供货的资质条件、能力和信誉：见第一章 采购公告/采购邀请书第3.1款要求。

1.2.2 其他要求：无 。

1.3 费用承担

供应商准备和参加询比活动发生的费用自理。

1.4 保密

参与询比活动的各方应对询比文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.5 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6 踏勘现场

供应商自行踏勘现场且费用自理。

1.7 分包

分包。

1.8 偏差

1.8.1 偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.8.2 响应文件存在第三章“评审办法”中所列任一否决响应文件情形的，均属于存在重大偏差，响应文件将被否决。

2. 询比文件

2.1 询比文件的组成

本询比文件包括：

（1）采购公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求及清单；

（6）响应文件格式。

根据本章第2.2款对询比文件所作的澄清、修改，构成询比文件的组成部分。

当询比文件、询比文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 询比文件的澄清与修改

2.2.1供应商如有疑问，应在递交响应文件的截止时间前3日前通过递交书面质疑函要求采购人对询比文件予以澄清或修改。

2.2.2 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清或修改要求。

3. 响应文件

3.1响应文件的组成

响应文件应包括下列内容：

（1）报价函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）已标价的报价清单；

（4）供应商基本情况；

（5）近年类似业绩情况；

（6）信誉情况；

（7）技术性能（质量）指标描述；

（8）供货方案；

（9）其他材料。

3.2 报价要求

3.2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，供应商应提供增值税发票。

3.2.2 供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在报价函中进行报价并填写报价清单相应表格。

3.2.3 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，否则其报价将被否决，最高限价见第一章“采购公告”第2.5款。

3.2.4本项目的报价方式为（单价/总价）。

3.2.5 报价的其他要求：

1、计价方式：本合同为 固定总价 合同，合同期内不调价；

2、总价为设备生产、制造及供货、包装运输（包括车辆运输至指定地点）、安装、调试、验收、取证、培训、技术服务、损耗费、附属材料费、售后服务、利润、税金、质保期维护维修服务、保险、车辆上牌服务等全部内容报价。

3.3响应有效期

3.3.1 响应有效期为自供应商递交响应文件截止之日起计算90日。

3.3.2 在响应有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担询比文件和法律规定的责任。

3.4资格审查资料

供应商应按第六章“响应文件格式”的规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.2款规定的资质、业绩、信誉等要求。

3.5响应文件的编制

35.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.5.2 响应文件应当对询比文件有关交货期、响应有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.5.3响应文件的制作应满足以下规定：

（1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第六章“响应文件格式”的要求进行签名和（或）盖章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签名或盖单位章。

（2）响应文件正本一份，副本一份。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本文件为准。

（3）响应文件的正本与副本应分别装订。

4. 响应文件的递交

4.1响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件正、副本应密封包装在一个封套内，封套上注明：

供应商名称：

(项目名称) 第 合同包响应文件

在 年 月 日 时 分（递交响应文件的截止时间）前不得开启

4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

4.2 响应文件的递交

4.2.1供应商应当按照第一章“采购公告”第5条的规定递交响应文件。

4.2.2 递交响应文件的供应商数量不足3家时，采购人将宣布本次采购失败，并退还已递交的响应文件。

4.2.3 除第4.2.2项规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

5. 启封

5.1 启封时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的响应文件递交截止时间（启封时间），按照第一章“采购公告/采购邀请书”第6条的规定进行启封。

供应商若未派法定代表人或其委托代理人出席启封活动，视为该供应商默认启封结果。

5.2启封程序

5.2.1主持人按下列程序进行启封：

（1）公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（2）由供应商推选的代表检查响应文件的密封情况；

（3）对响应文件进行启封，公布供应商名称、合同包名称、报价、质量目标、交货期、响应保证金递交情况及其他内容；

（4）供应商代表、采购人代表、记录人等有关人员在启封记录上签名确认；

（5）启封结束。

5.2.2供应商在启封过程中有疑问的，应当在现场提出，采购人将当场作出答复。

6. 评审

6.1评审小组

评审由采购人自行组建的评审小组负责。评审小组人数：3~7人（单数）。

6.2评审

6.2.1评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

6.2.2评审完成后，评审小组应向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审小组推荐成交候选人的人数为：3人（如不足3人，可以按实际数量推荐）。

7. 合同授予

7.1成交候选人公示

采用公开询比方式采购的项目，公示期不得少于2日。

7.2评审结果异议

供应商或其他利害关系人对评审结果有异议的，应在成交候选人公示期间提出。

7.3成交候选人履约能力审查

成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审小组按照询比文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4签订合同

采购人和成交人应在响应有效期内以及成交通知书发出之日起30日内，根据询比文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照询比文件要求提交履约保证金的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应对超过部分予以赔偿。

8. 纪律和监督

供应商不得相互串通报价或与采购人串通报价，不得向采购人或评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9 投诉

供应商或其他利害关系人认为询比活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

# 第三章 评审办法

评审办法前附表（最低价法）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **条款号** | | **评审因素** | **评审标准** |
| 1 | 评审方法 | 成交候选人  排序方法 | 按评审价由低到高的顺序依次推荐成交候选人：  ☑评审价相等时，以递交响应文件在前的优先。  □\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **条款号** | | **评审因素** | **评审标准** |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书（如有）一致 |
| 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
| 签名盖章 | 符合第二章“供应商须知”第3.5.3项的规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 资质条件、能力、信誉 | 符合第二章“供应商须知”第1.2.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 报价内容 | 符合第一章“采购公告”规定 |
| 交货期 | 符合第一章“采购公告”规定 |
| 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.1项规定 |
| 响应有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |
| 权利义务 | 符合询比文件规定 |
| 询比文件的获取 | 符合第一章“采购公告”规定 |
| 联合体 | 未以联合体形式报价 |
| 分包 | 没有分包 |
| 报价 | （1）报价未超过询比文件设定的最高限价。  （2）已标价的报价清单总报价和报价函的报价一致（四舍五入除外）。  （3）报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误。  （4）同一供应商未递交两个以上不同的报价。  （5）供应商按采购人提供的书面报价清单填写了报价，且未修改报价清单说明、数量等实质性内容。  （6）已标价报价清单中未更改询比文件确定的暂列金额。 |
| 其他实质性要求 | 符合询比文件的其他实质性要求和条件 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **条款号** | | **量化因素** | **量化标准** |
| 2.2 | 详细评审标准 | 评审价计算 | 评审价＝报价函文字报价（大小写不一致时以大写为准） |
| 需要补充的其他内容：  …… | | | |

1. 评审方法

本次评审采用经评审的最低价法。评审小组对满足询比文件实质性要求的响应文件，按照评审价由低到高的顺序依次推荐成交候选人。如报价相同的，按照评审办法前附表中的规定确定成交候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评审办法前附表。

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1评审小组依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的标准对响应文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其响应文件。

3.1.2 响应文件中填报的报价、交货期、质量标准前后不一致时，按细微偏差处理，并以报价函填报的为准。

3.2 详细评审

评审小组按本章第2.2款规定进行评审价排序。

3.3 否决响应文件的其他情形

评审小组应对在评审过程中发现供应商存在串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其响应文件。

3.4 响应文件的澄清和说明或补正

3.4.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容做必要的澄清。评审小组不接受供应商主动提出的澄清。

3.4.2 澄清不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3.5 评审结果

评审小组完成评审后，应当向采购人提交评审报告。评审报告应当如实记载以下内容：

（一）采购项目基本情况

（二）采购过程回顾

（三）评审小组成员名单

（四）询比评审工作

1、评审办法

2、初步评审情况（资格审查、形式性审查、响应性审查）

3、详细评审情况（供应商的评审价评审情况）

4、否决的供应商名单以及否决理由（如有）

5、推荐候选供应商排序

（五）需要说明的其他事项

（六）评审附表

1、响应文件开启记录表

2、评审表格

# 第四章 合同内容

设备采购合同

甲方：安徽交运集团汽车销售有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就甲方委托乙方提供 供货服务的有关事宜达成如下协议：

**1.货物采购内容**

1.1甲方委托乙方提供的货物类别、品牌型号、数量和价格如下表。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 颜色 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1.2上述费用包括了为实施和完成合同所需的设计费、制造费、材料费、利润、税费、运输费、上牌费、验收、取证、培训、技术服务、损耗费、检测费、验收费、安装调试费、车辆购置附加费等达到使用条件及质保期维护维修的一切费用，以及合同约定的所有责任、义务和一般风险。乙方届时应派出现场服务人员完成车辆的上牌工作，车辆上牌时所需车辆购置、附加税等相关上牌费、保险费用由乙方承担。

**2.质量要求**

乙方应保证所供货物的技术指标符合国家有关标准及甲方的质量技术要求，保证其货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在规定质量保证期内，乙方应对由于工艺或材料的缺陷而产生的缺陷负责，在“三包有效期内”对甲方承担三包责任。

**3.保修期限**

乙方所供货物的保修期限为： 。

**4.交货地点：** 甲方指定 。

**5.供货期限**

本项目供货期限为： ；自 年 月 日起至 年 月 日止。

**6.付款方式**

所购车辆送到询价单位指定交付地点经验收合格并开具机动车销售增值税专用发票，车辆交接验收完成后10个工作日内，按合同约定的价格进行一次性支付。

**7.权利瑕疵担保**

7.1乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

7.2乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向对方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

7.3乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

7.4如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

7.5如货物需要乙方负责安装的，乙方承担验收合格前发生的安全责任。

**8.包装规定**

8.1包装要求及费用负担：乙方所售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输，防潮，防震，防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵甲方指定地点。

8.2每一个包装箱内应附有出标准配置的有关技术，质量，三包等资料。

**9.验收及安装**

9.1由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

9.2如检验不满足采购文件要求或不能按照国家标准正常使用，由乙方返工。如再次检验不合格，甲方有权取消合同。

9.3乙方提供的货物，需提供相应的货物质量合格证书和说明书。乙方交货必须严格按照合同约定的产品规格、型号要求，否则甲方有权拒收。收货后发现返修率达到 10 %以上的，甲方有权终止合同。

**10.售后服务**

10.1乙方承诺的售后服务按照响应文件的服务承诺方案实施。

10.2货物售后服务质量技术标准：按国家新“三包”规定执行，如有质量问题7天内包退，15天内包换。

10.3货物出现产品故障时，售后响应时间为 。

10.4售后服务由乙方全权负责，成立专门售后服务小组，保证提供完善的售后服务。售后联系人： 。

**11.违约责任**

11.1因乙方原因不能按照约定期限交货并完成安装（如需）的，应承担违约责任。即每逾期一天须向甲方支付逾期货物价款 1 %的违约金，延期超过 10 日的，甲方将解除合同并要求乙方赔偿逾期损失。

11.2乙方交付货物不符合相关质量标准的，乙方负责包修包换，其中修理三次仍不能正常使用的，乙方同意按退货处理。乙方保修包换设备及退货退款的，应当在 3 日内完成，不能按约定完成的，每天按相应货物价款的 1 %的标准向甲方支付违约金。

11.3乙方货物运输、安装、调试、试运行等过程中对自身或他人造成的任何人身或财产损失，均全部由乙方负责。

11.4乙方所交付货物侵犯第三方权益的，应承担由此给甲方造成的一切损失，并承担一切后果。

11.5若发生其他违约情形，违约方应赔偿由此给对方的损失。如属双方过失，应各自承担相应责任。

11.6乙方必须保证甲方在使用乙方提供的货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议，如果有任何因甲方使用乙方提供的货物而提起的侵权指控，乙方依法承担全部责任。

**12.合同的变更**

12.1在合同履行过程中，供货价格不随任何因素发生变化。

12.2在合同履行过程中，甲方有权调整供货数量。如增加或减少供货数量时，甲方应提前 日通知乙方。对增加供货数量的，乙方应在在接到甲方补单通知后 日内将增加的货物按本合同价格及相关质量要求及时供货到位。

**13.不可抗力**

一方当事人因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任，但应当及时告知对方，并自不可抗力结束之日起十五日内向对方当事人提供证明。

**14.争议解决方式**

本合同项下所发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，双方同意按照依法向人民法院提起诉讼解决。

**15.其他条款**

15.1本合同自双方签名盖章之日起生效。本合同及附件共 页，一式 四 份，具有同等法律效力，其中甲方 贰 份，乙方 贰 份。

15.2本项目采购文件、响应文件、成交通知书以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，解释的顺序除有特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

15.3本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

15.4其他约定： 。

甲方： (盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人： (签名)

年 月 日

乙方： (盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人： (签名)

年 月 日

# 第五章 采购需求及清单

|  |  |
| --- | --- |
| 一 | **多功能除雪车买方要求** |
| 1. | 用途: 本车辆用于高速公路畅通保障应急养护 |
| 2. | 数量：1辆 |
| 3. | 供货范围 |
|  | 整车，含雪铲（和扫雪滚刷可快速互换）和融雪剂撒布系统。 |
|  | 特种工具 |
|  | 运转2000小时备品备件及专用工具 |
|  | 上牌时,须按需方指定地点和方式执行,选择的牌号也须经需方认可。需方配合提供公司相关证明及在相关表格加盖公章等）。 |
| 4. | 技术数据 |
| 4.2 | 多功能除雪车性能及配置 |
| 4.2.1 | 用途：用于高速公路道桥面冬季除雪作业。 |
| 4.2.2 | 提供3C认证和环保公告 |
| 4.2.3 | 整车形式：车底盘前置推雪铲、后装融雪剂撒布系统。 |
| 4.2.4 | \*6×4自卸车底盘，货箱举升方式：中举 |
| 4.2.5 | 总质量：≥25000kg， |
| 4.2.6 | \*除雪车整备质量≥18950kg，额定载质量≥5920kg。 |
| 4.2.7 | 提供柴油发动机生产厂家/产地/型号（不低于潍柴、玉柴发动机或更优品牌）： |
| 4.2.8 | \*发动机功率（不低于潍柴、玉柴发动机或更优品牌）：≥290kw |
| 4.2.9 | 排放国VI或更优 |
|  | 轴距：≥4125+1350mm |
| 4.2.10 | 变速箱：≥9档 |
| 4.2.11 | 轮胎：全钢丝子午线轮胎12.00R20或更优，配有备用胎1个（参考品牌：普利司通、朝阳、三角或更优） |
| 4.2.12 | \*整车外形尺寸（长×宽×高mm）： 10855±×2500±×3805±100 |
| 4.2.13 | \*货箱尺寸（长×宽×高mm）： 6000±×2300±×1115±100 |
| 4.2.14 | 车载液压系统，全功率取力器直接通过发动机取力 |
| 4.2.15 | 推雪板采用高强度低合金钢，具有快速连接系统，还可以和其它前置设备与车辆（如扫雪滚刷，冬季扫雪/夏季清扫）快速互换 |
| 4.2.16 | 推雪板铲刃具有耐磨性和抗冲击能力强及可更换的特点，采用弹簧钢钢板（或锰钢）或更优材料，寿命：≥300h，4块分段铲刃，单条铲刃尺寸（长\*宽\*高）≥880\*270\*16mm，铲刃磨损后可以翻转使用，增加使用寿命 |
| 4.2.17 | \*推雪板宽：≥3600mm，工作宽度：≥3000mm, 可液压控制左右摆动角度左右摆动角度：≥0-±30°，有限位功能 |
| 4.2.18 | \*推雪板高：≥1000mm，除雪板重量：≥1000kg，对压实雪具有强制下压功能，保证在短时间内清除压实雪，采用平行四连杆机构，不使用钢丝绳 |
| 4.2.19 | 最大除雪速度：≥50km/h |
| 4.2.20 | \*推雪板拆卸方便，一个人可以完成装卸，外置升降按钮。（提供图片说明） |
| 4.2.21 | \*推雪板和撒布机动作控制集成在一个智能触摸屏控制器上，在驾驶室内可以完成各种操作 |
| 4.2.22 | 推雪板具有自动避障和自动复位功能，避障形式:采用压缩式弹簧避障，六座簧下翻板式，撞击障碍物后雪板可通过铲刃分段式避障，越障高度：≥100mm |
| 4.2.23 | 推雪板要求具有路沿防碰撞功能和防伸缩缝装置，通过螺栓固定，可拆卸，防撞装置尺寸（长×直径）：≥220×70mm， |
| 4.2.24 | \*撒布机：整机结构需采用防腐蚀结构设计，贮料仓内部、撒布系统及外露件须经防腐蚀表面处理涂有防腐涂层（静电喷涂工艺，表面喷涂需达到SA2.5级别），保证与盐类材料长期接触后不锈蚀，耐盐雾腐蚀：≥2000小时（须提供各关键部位材料说明） |
| 4.2.25 | \*撒布机料仓容量：≥12m³ |
| 4.2.26 | 撒布机由底盘取力液压驱动，具有智能式实时反馈控制并与车速相关联（撒布密度与撒布宽度一旦设定不受车速变化的影响而变化），撒盐或撒砂量：30～300g/m³ 或10～70 g/m2 |
| 4.2.27 | \*撒布机应具有左右对称、单左方向、单右方向撒布三种撒布模式，撒布宽度：3-10m之间任意可调，可在驾驶室内实现左侧或右侧的单侧撒布（须附控制装置照片并说明原理），安装有缺料报警装置 |
|  | 整车前后安装摄像头，驾驶室内置显示屏，可在驾驶室内观看车前后情况及撒布机撒布情况。 |
| 4.2.28 | 最大撒布作业速度：≥50km/h，在驾驶室内控制，可随时对撒布机启动及关闭、撒布量大小、撒盐盘（拨料器）转速等进行任意调节 |
| 4.2.29 | 撒布盘为全不锈钢材质，直径约500mm；向上翻转带助力装置；以方便板结融雪物料清除 |
| 4.2.30 | 撒布盘对地高度可任意调节，以适应不同车型 |
| 4.2.31 | 撒布机可实现不经撒布盘，通过向上翻转撒布盘可方便卸除撒布机内剩余融雪剂 |
|  | 出料控制板开口调整采用电动控制方式，可在驾驶室内调整出料口大小。 |
|  | 具有皮带清扫装置，可将附着在皮带上的融雪剂清扫下来，防止把融雪剂带进底盘造成腐蚀。（提供图片说明） |
| 4.2.32 | \*采用橡胶皮带式输料器，不接受其他传动方式。坚固耐用抗腐蚀性优良，皮带有效宽度：≥450mm，液压泵带动液压变速箱，驱动输料器，能避免打滑、丢转产生的漏撒、撒布不均匀等现象，具有对物料的削切功能，削切板结且体积较大的物料， |
| 4.2.33 | 料仓上部配有开合自如的遮挡篷布，具备手动启闭该防雨篷布的装置，带张紧器；料仓上部带有过滤安全网，可以滤除融雪剂中大型异物，保护设备安全 |
|  | 车厢与盐箱间加装5～10cm高度横钢，便于清洗车厢内盐料。（方向沿车头到车尾。） |
| 4.2.34 | 料仓内部设有防止融雪剂板结的装置，该装置用于防止由于融雪剂因运输颠簸或受潮板结而无法输送的现象；皮带上方设有倒V形防堵塞隔板，减少融雪剂对输料器（皮带）的压力 |
| 4.2.35 | \*撒布机出料槽上方四周安装防护栏，防护栏高度不低于1.5m.确保工人作业安全。车头顶上安装长度不低于60cmLED(宽、高适中）照明灯，以确保行车照明。 |
|  | 料仓内部设有可水平移动的树状装置，装置作用于料仓总长五分之四的范围。 |
| 4.2.36 | 配有可供设备拆卸的自卸支腿，以便适应不同车型及不同区域储存 |
| 4.2.37 | \*撒布机外形尺寸（长\*宽\*高）mm：7060\*1990\*2150±50，安装适当高度LED工作灯及警示灯 |
|  | 雪铲两边安装适当高度LED工作警示灯,雪铲上方加防护装置，防止冰雪飞溅至车辆挡风玻璃。 |
| 4.2.38 | 撒布器上装有出料传感器，可在汽车驾驶室掌握撒布器出料情况。在汽车驾驶室可调整撒布量大小，具有光控料空报警装置；配有双向箭头指示灯和工作照明灯； |
| 4.2.39 | 整车车身颜色为工程黄色，均须安装晚间工作时的车后双向灯，驾驶室内应有收音机等设备，带冷暖空调，座位：≥2；均带助力转向装置、随车简易车辆维修工具、轮胎装卸工具、10吨千斤顶、维护用梯子等。 |
| 4.2.40 | 交货期：≤60 天（合同签订后60天内） |
| 4.2.41 | 质保期：12个月 |
| 二 | **除雪铲买方要求** |
| 1. | 用途: 本车辆用于高速公路畅通保障应急养护 |
| 2. | 数量：3套 |
| 3 | 供货范围 |
|  | 雪铲系统 |
| 4 | 技术数据 |
| 4.2 | 除雪铲性能及配置 |
| 4.2.1 | 形式：卡车前悬挂式 |
| 4.2.2 | \*具有独立液压系统，液压站功率:≥2kw，全液压驱动，液压系统额定工作压力：≥12Mpa，液压系统流量：≥8L/min |
| 4.2.3 | \*推雪板宽：≥3600mm，工作宽度：≥3200mm, 可液压控制左右摆动角度左右摆动角度：≥0-±25°，有限位功能；自动调平角度：≥±4° |
| 4.2.4 | 推雪板铲刃具有耐磨性和抗冲击能力强及可更换的特点，采用弹簧钢钢板或更优材料，寿命：≥300h，4块分段铲刃可更换，单条铲刃尺寸（长\*宽\*高）≥750\*270\*16mm |
| 4.2.5 | \*推雪板高：≥1000mm，除雪板重量：≥1000kg，对压实雪具有强制下压功能，保证在短时间内清除压实雪 |
| 4.2.6 | 具有浮动功能，以保作业时推雪板与地面的夹角始终不变；应具有对地施压功能以清除路面局部压实雪；六座簧下翻板式，三个为一组同时翻板，除雪铲两侧安装照明示廓示高LED工作警示灯，具有路缘石防碰撞装置和防伸缩缝装置 |
| 4.2.7 | 最大除雪速度：≥50km/h |
| 4.2.8 | 推雪板要求具有路沿防碰撞功能，防撞装置尺寸（直径×高）：70×220mm，除雪铲上方加防护装置，防止冰雪飞溅至车辆挡风玻璃 |
| 4.2.9 | 交货期：≤60 天（合同签订后60天内） |
| 4.2.10 | 质保期：12个月 |
| 三 | **护拦板清洗装置买方要求** |
| 1 | 用途:可适用于高速公路两侧护栏、桥梁护栏、道路标志、隧道标志等清洗保洁工作。 |
| 2 | 数量：1套 |
| 3 | \*护拦板清洗装置可以与除雪铲互换；可以左右180度调换，清洗两侧护栏；安装在除雪车上，护拦板清洗装置改装不影响除雪车的原来使用性能；整机结构需采用防腐蚀结构设计； |
| 4 | \*清洗滚刷直径≥1000mm；两侧具有防碰撞装置； |
| 5 | 滚刷工作转速≥400r/min；具有浮动功能（说明工作原理）； |
| 6 | \*滚刷高度≥700mm；升降臂有蓄能装置（说明工作原理）； |
| 7 | \*作业高度≥150-3200mm ，具有避障功能； |
| 8 | \*智能控制，可以远程输入程序控制； |
| 9 | 高压水系统水泵额定压力≥5Mpa；液压马达带动高压水泵工作； |
| 10 | 水泵流量≥40L/min； |
| 11 | 高压水泵额定转速≥780r/min；喷嘴数量≥5个 |
| 12 | 清洗滚刷刷体采用PE塑料，刷丝为均匀分布的PP丝，高度：525mm，刷毛的切面形状为星形，刷辊采用柔性刷毛，数量：2个； |
| 13 | \*液压系统工作压力≥14Mpa；独立液压站通过液压油缸控制滚刷升降和摆动；独立液压站提供动力，通过升降油缸、摆动油缸控制滚刷升降、滚刷摆动作业； |
| 14 | 采用双刷五喷洒装置； |
| 15 | \*采用底盘取力，驱动液压泵带动两个滚刷马达； |
| 16 | 驾驶室内远程机电一体化控制，采用智能控制器，可自动关闭水流；可控制滚刷升降和摆动；保证车与护栏的距离，防止将护栏拉倒或拉偏。 |
| 17 | \*护拦板清洗装置改装不影响除雪车的原来性能； |
| 18 | 整体颜色为工程黄色 |
| 19 | 交货期：≤60 天（合同签订后60天内） |
| 20 | 质保期：12个月 |

**清扫车**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | **单 位** | **技术参数** |
| 整  车  参  数 | ★整车整备质量 | | kg | ≥16600 |
| 最大总质量 | | kg | 25000 |
| 额定载质量 | | kg | ≥8270 |
| 外形尺寸（长×宽×高） | | mm | ≥10670×2500×3340 |
| 最小离地间隙 | | mm | 250 |
| 接近角/离去角 | | ° | ≥15/13 |
| 轴距 | | mm | ≥5350+1350 |
| 悬长 | 前悬 | mm | ≥1480 |
| 后悬 | mm | ≥2495 |
| 作  业  性  能 | 洗扫宽度 | | m | ≥3.5 |
| 洗扫速度 | | km/h | 2.4～8 |
| 保洁速度 | | km/h | 8～20 |
| 清扫能力 | | ㎡/h | ≥70000 |
| 高压水额定压力/设计压力 | | MPa | ≥14/10 |
| ★高压水额定流量/设计流量 | | L/min | ≥153/122 |
| 低压冲洗宽度 | | m | ≥24 |
| 垃圾箱最大容积 | | m³ | ≥9 |
| ★清水箱最大容积 | | m³ | ≥12.5 |
| 卸料角 | | ° | ≥49 |
| 单次最长作业时间（常规） | | h | ≥1.5 |
| 行  驶  性  能 | 最高车速（满载） | | km/h | 89 |
| 最大爬坡角 | | % | ≥30 |
| 制动距离(满载30km/h) | | m | ≤10 |
| 最小转弯直径 | | m | ≤18 |
| 底  盘  参  数 | 底盘型号 | | 东风商用DFH1250D4、中国重汽、解放 | |
| 装载人数 | | 3 | |
| 发动机生产企业/型号 | | 东风康明斯D6.7NS6B290 | |
| 额定功率/转速 | | kw/rpm | ≥213/2300 |
| 最大扭矩/转速 | | N.m/rpm | 1100/1100 |
| 变速器型号 | | 1700010-BD36 | |
| 轮胎 | 前轮 | 295/80R22.5 18PR，11.00R20 18PR | |
| 后轮 | 295/80R22.5 18PR，11.00R20 18PR | |
|  |  |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 性能技术要求 |
| 1 | ★垃圾箱体侧板及底板采用304单层不锈钢瓦楞结构设计，强度高、防锈防腐； |
| 2 | 采用油缸举升倾翻卸料方式；垃圾箱尾门为框架结构，尾门宽度达2450mm，能实现快速卸料，通过油缸、滑槽及3处锁钩实现尾门的开启和闭锁；尾门密封设有丝杠调节密封装置。 |
| 3 | ★垃圾箱自洁均采用大流量喷嘴交错布置，能快速冲洗垃圾，满足箱体内部全范围冲洗。 |
| 4 | ★清水箱体采用“优质碳钢瓦楞结构+阿克苏防腐涂层”设计，防水力冲击性能好、强度高、耐腐蚀。箱体顶部设有2处加水口，加水口直径达600mm。 |
| 5 | 采用中置双吸口整体式超宽吸嘴，吸污宽度大达到2200mm、洁净度高、效果好；内置长排喷杆设置有快拆快换机构方便维修，其水流冲击力大，能直接将污水送至吸口，污水吸净率高，长排喷杆设有可翻转式密封罩，能有效防止水污飞溅，环保、可靠、性能优。并可根据路面污染情况，调整长排喷嘴对路面的冲洗角度，以获得最佳清洗效果。 |
| 6 | 左、右扫盘分别采用了单支油缸控制升降与内外摆动，避障防撞性能好，可靠耐用，试用维护成本低。可以清扫路面，洗刷路缘石立面。 |
| 7 | 采用专用高效离心风机，具有效率高、噪声低、性能曲线平坦、高效区宽广等特点。风机排气处设有“304不锈钢外壳+超细微孔吸音棉+锡箔防水”降噪装置，具有良好的降噪、防水、防尘效果。 |
| 8 | ★侧护栏横梁采用优质铝合金型材，侧护栏安装座为翻转机构，便于其后部电瓶、水泵等部件的维护保养工作。（提供中国汽车网公告截图） |
| 9 | 高压水泵采用国际知名品牌高压柱塞泵，额定工作压力14MPa，额定流量153L/min，效率高，可靠性好。高压清洗卷盘为自动卷绕式，卷盘收放具有自动回收功能，配备20m高压软管和持喷枪，便于清洗车辆或作业区域。 |
| 10 | ★采用“低压降尘喷嘴+不锈钢管路防撞支架”组合装置，喷淋降尘效果好，避免扫盘被路牙磨损。 |
| 11 | 气动部分采用新型气控箱，将电磁气阀集中在防水性能较好的气控箱内，工作可靠，便于检测和维护。 |
| 12 | ★车辆采用“显示屏+控制器+CAN总线操作面板”的控制模式：作业起动和作业停止时，副发动机转速控制、吸嘴升降、扫盘收放、左右喷杆收放等作业装置全由一键控制，操作简便。车辆作业可通过三处操作装置实现，其中，两处操作装置在驾驶室内，一处操作装置在车辆后部右侧的操作面板。 |
| 13 | 手持喷枪，配快速接头，能方便地与冲洗卷盘连接或脱开。利用手持喷枪，清洗效率高、效果好，操作更方便更安全。 |
| 14 | 高压清洗喷杆由左、右喷杆和吸嘴内喷杆组成，附装在吸嘴上或吸嘴内，作业时喷杆离地高度固定不变，不随整车载荷变化，能达到和稳定最佳的清洗效果。左右喷杆可外摆、收回，该动作由气缸驱动，电控系统自动控制。左右喷杆同时摆出时，清洗宽度不小于3.5m，单边摆出时，清洗宽度不小于2.9m。为便于喷嘴的调节与维修更换，吸嘴内喷杆设计成可快速拉出结构。 |
| 15 | 采用“中置两立扫＋中置超宽吸嘴+内置高压水喷杆＋左、右高压侧喷杆”结构。 |

1. **采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 颜色 | 单价 | 小计 |
| 1 | 多功能除雪撒布车 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 铲雪板 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 3 | 护栏清洗设备 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 清扫车 |  | 台 | 1 |  |  |  |

**第六章 响应文件格式**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(项目名称) 合同包询比

响 应 文 件

供应商： (全称、盖单位章)

年 月 日

目 录

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、已标价的报价清单

四、供应商基本情况

五、近年类似业绩情况

六、信誉情况

一、报价函

(采购人名称)：

1．我方已仔细研究了 第 合同包询比文件的全部内容，愿意以人民币(大写) (小写：¥ )的总报价，交货期 ，按合同约定实施和完成供货及提供相关服务，质量目标达到 。

2．我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方成交：

(1)我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)我方承诺按照询比文件规定向你方递交履约担保。

(3)我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同任务。

(4)我方承诺车辆符合国家入户、上牌标准，如因我方原因车辆不能入户，损失由我方赔付。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6．我方理解，你方不一定接受任何报价。同时也理解，你方不负担我方的任何报价费用。

供应商： (盖单位章)

法定代表人或委托代理人： (签名)

地址：

网址：

电话：

电子邮箱：

年 月 日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

2-1 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 (供应商名称)的法定代表人。

附：法定代表人身份证正反面复印件

特此证明。

供应商： (盖单位章)

年 月 日

2-2 授权委托书

本人 (姓名)系 (供应商名称)的法定代表人，现委托 (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 (项目名称) 合同包响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自授权委托之日起至签订合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人的身份证正反面复印件

供应商： (盖单位章)

法定代表人： (签名)

身份证号码：

委托代理人： (签名)

身份证号码：

年 月 日

**2-3承诺函**

致：安徽交运集团汽车销售有限公司：

我方参加了 的采购报价，若我方中标，我方在此承诺：

一、保证遵循“自愿、诚实、公平”的原则与贵单位签订合同协议书，在履行合同期内认真执行《中华人民共和国合同法》。

二、我方承诺向贵单位提供合法有效的营业执照、税务登记证及生产许可证等必要证件。我方所有供应货物都有合格的《质量检测报告》和相关的产品合格证，符合国家的相关规定；并保证所有证件真实、合法、有效。

三、我方按合同中所要求的供应货物的时间、地点及时供货，保证所供货物的质量，且保证不因我方的任何原因使所供货物在正常使用中产生任何质量问题；同时承诺货物在正确安装、正确使用和保养条件下，在其使用寿命期内，对因我方提供的货物的缺陷、质量问题而产生的故障、损失负责。

四、采购人有权对货物进行检验和测试，以确定我方所供货物是否符合合同要求，我方将无条件接受采购人提出的到指定检验单位进行检验的要求。受检验或测试的货物如不符合规格和要求，采购人将拒绝接受，我方保证将被拒绝货物予以替换或作必要的更改，以使之符合规格要求。采购人不承担被拒绝货物所发生的任何费用。

五、对本询比采购项目所提供的货物符合贵单位的采购需求及技术要求，且我单位在贵单位无放弃中标或放弃履约等不良行为。否则将取消我单位的竞标资格。

我方理解采购人在任何时候对货物进行检验、测试。如我方提供的货物不能满足质量标准或由于我方未能履行合同等的原因，我方将无条件接受采购人中止我方的供货资格。

报价人： (盖单位章)

报价人法定代表人或其委托代理人： (签字)

年 月 日

三、已标价的报价清单（ 包）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | 大写金额： | | | | 小写： |

说明：1．本采购清单应与投标人须知、合同条款等文件结合起来查阅与理解。

2．除非合同另有规定，清单中综合单价和总价应包括了为实施和完成合同所需的设计费、制造费、材料费、税费、运输费、检测费、验收费、安装调试费、车辆上牌费、车辆购置附加费、保险费、等达到使用条件及质保期维护维修的一切费用，以及合同约定的所有责任、义务和一般风险。

3．采购清单中的各项费用货币单位均为人民币(元)。

4．对于符合要求的报价文件，在签订合同协议书前，如发现报价单中有计算方面的算术差错，按采购文件规定修正。

报价人（单位签章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

日期：2021年 月 日

四、供应商基本情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | | | |
| 注册地址 |  | | 电 话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
| 职 务 |  | 电子邮箱 |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | | | |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  | | | |
| 备注 |  | | | |

注：

在本表后应附企业法人营业执照、资质证书（如有）、授权代理证明材料（如有）及资格审查要求的其他证件复印件。

五、近年类似业绩情况

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 供货地点 |  |
| 业主名称 |  |
| 业主地址 |  |
| 业主电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 供货期 |  |
| 供货型号及数量 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：

1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、业绩证明材料要求：近2年内销售车辆的合同或其他证明材料。

3、如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

六、信誉情况

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 供应商情况说明 |
| 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 |  |
| 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |
| 是否在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单 |  |
| 是否在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单 |  |
| 是否在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人有行贿犯罪行为 |  |
| …… |  |

注：本表无需附证明材料。

供应商： (盖单位章)

年 月 日